LANケーブル作成

8　織田祐斗

作成手順

1. カッター等を使ってケーブルの先から6㎝ほどケーブルの皮をむく(芯線を傷つけないように切れ込みを入れ、切れ込みを広げるように外皮を引っ張りながらケーブルを軽く曲げる)

テキスト

中程度の精度で自動的に生成された説明　人, ブルー, 持つ, 手 が含まれている画像

自動的に生成された説明


1. 外皮に十字に開くように5～10㎜ほど切れ込みを入れ、十字の区切りを根本から切り落とす

バットを持っている手

低い精度で自動的に生成された説明　人, 女性, テーブル, 座る が含まれている画像

自動的に生成された説明

1. 細長い棒などを絡まっている芯線に差し込み、芯線ごと棒を抑えながら芯線の先の方に向かって引き抜き、芯線をほどく

　手紙

自動的に生成された説明

1. ほどいた芯線を一列に並べ替え、先がまっすぐになっている部分で切り落とし、長さをそろえる

テキスト

中程度の精度で自動的に生成された説明　人, 屋内, テーブル, 座る が含まれている画像

自動的に生成された説明　文字の書かれた紙

中程度の精度で自動的に生成された説明

1. 外皮がコネクタの中にしっかり差し込まれるまで芯線をコネクタに差し込み、工具で余剰の芯線を切り落とす

人の手

中程度の精度で自動的に生成された説明　ブルー, ゲーム, リモコン, 水 が含まれている画像

自動的に生成された説明　人の足

中程度の精度で自動的に生成された説明

1. 先端のカバーパーツを取り付ける

人の手

自動的に生成された説明　手に持ったタバコ

中程度の精度で自動的に生成された説明　テーブル, 座る, コンピュータ, 机 が含まれている画像

自動的に生成された説明

1. かしめ工具で力の限り締め付ける

テーブル, 男, 持つ, ペア が含まれている画像

自動的に生成された説明　人, 水, 持つ, 男 が含まれている画像

自動的に生成された説明

1. 1～7を反対側に行う
2. テスターで結線確認し、正常なら完成